**Barre de maintien rabattable Inox brillant, L. 850 mm**

Inox poli brillant UltraPolish

Ø 32

Référence: **510164P**

Descriptif CCTP

Barre de maintien rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Barre rabattable en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d’épaisseur.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 850 x 230 x 105 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.