**Porte-balai mural avec brosse WC**

Modèle à fixer avec blocage antivol

Inox 304 époxy blanc

Référence: **4048EW**

Descriptif CCTP

Porte-balai mural avec brosse WC.

Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

Épaisseur Inox : corps 1 mm.

Dimensions : Ø 90 x 330 mm.

Pot à balai WC garanti 30 ans.