**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX**

Monocommande

Référence: **795100**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable.

Croisillon ergonomique en métal chromé.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.