**Douchette lave-yeux de sécurité**

Sur gorge - 2 sorties

Commande à gâchette

Référence: **9141**

Descriptif CCTP

Douchette lave-yeux de sécurité sur gorge 2 sorties avec :

Têtes d’aspersion équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Ouverture de l’écoulement par pression sur la gâchette.

Fermeture automatique par ressort.

Débit 9 l/min à 3 bar. Aérateurs double filtre Inox.

Commande à poignée ergonomique avec gâchette en polypropylène vert.

Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1ᵉ secours » fournie.

Douchette avec flexible L.1,50m, 15x100, 1/2".

Garantie 30 ans.