**TÊTADISC**

Tête nue à disques céramique

1/2 tour, sans vis ni croisillon

Référence: **367015.2P**

Descriptif CCTP

Tête universelle à disques céramique 1/2 tour.

Tête nue sans vis ni croisillon.

Tête de rechange réglable en profondeur de 21 à 26 mm.

Tige crantée Ø 8 (DIN).

Remplace les têtes 1/2" à clapet ou céramique.

Compatible DIN (Grohe, Hansa, Kludi, Jacob Delafon...).

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.