**Barre de maintien droite Basic satiné, 300 mm Ø 32**

Inox 304 poli satiné

Ø 32

Référence: **35050S**

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite Basic pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 32, entraxe 300 mm.

Barre d'appui en inox 304 poli satiné.

Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

Barre d'appui WC garantie 30 ans.

Marquage CE.