**Lave-mains WC BOB**

Inox 304 poli satiné - Avec évacuation invisible

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite

Référence: **121130**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur.

Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.

Esthétique sobre et pure.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, siphon caché.

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite.

Livré avec bonde 1"1/2 et siphon.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 5,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 3411400015]