**Lavabo antivandalisme TEK TC**

Inox 304 poli satiné - Mural avec évacuation invisible

Avec robinetterie intégrée

Référence: **160340**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, évacuation cachée.

Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Livré avec un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes.

Évacuation d’eau horizontale encastrée Ø 32.

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 9 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 3416340000]