**Combi Lavabo Déversoir à poser**

Inox 304 poli satiné

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite

Référence: **180140**

Descriptif CCTP

Combi Lavabo/Vidoir à poser au sol.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1 mm.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Hauteur des pieds réglables jusqu’à 25 mm.

Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite.

Livré avec bonde 1"1/4 pour le lavabo et 1"1/2 pour le vidoir.

Sans trop-plein.

Grille porte-seau articulée en Inox.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 22 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0710140000]