**Urinoir sans eau FINO WF**

Inox 304 poli satiné

Référence: **135010**

Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans eau.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Évacuation d’eau horizontale.

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Vidage 1"1/2.

Livré avec une membrane anti-odeurs en silicone.

Livré avec fixations.

Poids : 3,5 kg.

Garantie 30 ans.