**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4**

Automatique, à piles intégrées

Équerre, tubulure, pour urinoir FINO

Référence: **479413**

Descriptif CCTP

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Installation murale en applique.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- rinçage court après chaque utilisateur

- rinçage complémentaire à la fin de la période d’affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Compatible avec l'eau de pluie.

Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré.

Corps monobloc en métal chromé.

Raccordement M1/2".

Équerre pour alimentation encastrable avec tubulure.

Pour urinoir DELABIE FINO.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

Idéal pour la rénovation :

S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.