**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5**

Piles, mural

Bec, L.150

Référence: **449406**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo automatique mural :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Fixation murale.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.