**Raccord antistagnation**

Pour vidange automatique du flexible et de la douchette

Référence: **880**

Descriptif CCTP

Raccord antistagnation en laiton chromé pour vidange automatique du flexible de douche et de la douchette.

Empêche toute stagnation d'eau et limite la prolifération des bactéries.

Arrivée F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie basse de la robinetterie.

Sortie M1/2" à raccorder au flexible.

À associer avec un flexible court type 834T3 ou 836T3.