**Brise-jet ECO antitartre**

Préréglé à 3 l/min

F22/100

Référence: **922022.2P**

Descriptif CCTP

Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min (brevet DELABIE).

Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar (selon le modèle de robinetterie) par l’extérieur avec une clé Allen 2,5 mm.

Brise jet sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d’eau ni dépôt d’impuretés.

F22/100.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.

Les économies d'eau permises par le brise-jet ECO sont supérieures aux exigences de la classe "Z" de la norme NF EN 246.