**Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm Ø 25**

Inox poli brillant UltraPolish, 2 points de fixation

Ø 25

Référence: **5086P2**

Descriptif CCTP

Barre d'appui coudée à 135° Ø 25, pour PMR.

Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Barre d'appui WC en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.