**Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 300 mm**

Nylon antibactérien HR blanc brillant

Ø 32

Référence: **5050N**

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Tube Ø 32, entraxe 300 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.