**Porte-balai avec brosse WC avec couvercle**

Modèle à poser au sol

Inox 304 époxy blanc

Référence: **4050EW**

Descriptif CCTP

Porte-balai WC avec brosse WC et couvercle.

Modèle fort de porte-balai avec brosse toilette.

Modèle à poser au sol.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

Remise en place automatique due la brosse WC dans le réceptacle par système d’autocentrage.

Épaisseur inox : corps 1 mm.

Dimensions : Ø 90 x 410 mm.

Pot à balai WC garanti 30 ans.