**Barre pour rideau de douche droit**

Réglable par simple rotation

De 0,80 à 1,40 m

Référence: **359**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche extensible droit.

Tringle pour rideau de douche extensible de 0,80 m à 1,40 m, réglable par simple rotation du tube.

Inox 304 poli brillant.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.