**Barre pour rideau de douche d'angle**

Réglable par simple rotation

De 0,70 à 0,90 m

Référence: **362**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche extensible d'angle .

Tringle pour rideau de douche d'angle en Inox 304 poli brillant.

Tube Ø 20 et 16, épaisseur 1 mm.

Réglable de 0,70 m à 0,90 m de chaque côté.

Adaptable par simple rotation du tube.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.