**Colonne pour évier avec douchette**

Référence: **1316**

Descriptif CCTP

Colonne orientable H.195 L.215 pour robinetterie à douchette extractible.

Colonne avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Colonne à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Corps en laiton chromé.

Colonne pour évier garantie 30 ans.