**Bonde de lavabo ou d'urinoir**

A grille Inox

Pour lavabo ou urinoir

Référence: **580000**

Descriptif CCTP

Bonde de lavabo ou d’urinoir :

Grille Inox Ø 63 pour couvrir un trou de Ø 54 max.

Sortie M1"1/4.

Vis centrale.

Garantie 30 ans.