**Ensemble de douche avec mitigeur mécanique**

Kit de douche avec mitigeur mural monocommande

Avec raccords excentrés STOP/CHECK

Référence: **2739HYG**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche avec mitigeur mécanique mural monocommande.

Kit de douche avec dispositif autovidable :

• Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale préréglée.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d’eau.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

• Pommeau de douche (réf. 813) avec flexible (réf. 836T3) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).

• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.