**Raccord applique renforcé**

Avec écrou collet battu

MF1/2"

Référence: **841315**

Descriptif CCTP

Raccord appliqué renforcé en laiton chromé.

Ecrou collet battu Ø 14.

Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies.

MF1/2".

Garantie 30 ans.