**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC**

Secteur

TC 155 mm

Référence: **441157**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Bec fixe chromé L.170 mm avec ergot antirotation et contre-écrou.

Rosace affleurante.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Pour cloison ≤ 155 mm.

Électrovanne M 3/8" avec joint filtre.

Tige filetée recoupable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.