**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP**

Version antiblocage (AB)

Mural, 1/2"

Référence: **746001**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo mural :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.