**Bec fixe avec rosace**

L.120 mm

Mural

Référence: **947135**

Descriptif CCTP

Bec mural Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Laiton massif chromé.

Brise-jet régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.