**Colonne de douche temporisée TEMPOMIX**

Temporisée monocommande

Alimentation haute, pommeau de douche, aluminium

Référence: **790350**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée avec pommeau de douche :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 11 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromé avec flexible.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur.

Garantie 30 ans.