**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé 3 secondes

Encastrable, Déclenchement souple

Référence: **777130**

Descriptif CCTP

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation encastrable.

Rosace Inox poli brillant Ø 130.

Serrage réglable de 1 à 5 mm.

Déclenchement souple.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé d'un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).