**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé 3 secondes

Pour panneau, Déclenchement souple

Référence: **777140**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir pour panneau :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Pour panneau ou cloison sèche 7mm maxi.

Déclenchement souple.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.