**Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE**

Robinet de chasse directe temporisée WC

Encastrable

Référence: **760220**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque Inox brossé 320 x 220 mm.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume droit en laiton brut.

Corps en laiton massif et bouton chromé.

Mécanisme antichoc.

Alimentation en ligne F1".

Nez de jonction Ø 32/55.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé d'un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).