**Mélangeur 2 trous sur plage - 60 l/min**

Bec orientable par-dessus L.300 H.220

Installation au plus près du dosseret facilitée

Référence: **5641T3**

Descriptif CCTP

Mélangeur 2 trous sur plage M1/2" à entraxe 150 mm.

Bec tube orientable Ø 22 H.220 L.300 avec brise-jet étoile.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 60 l/min à 3 bar en 1/4 de tour.

Plein débit 90 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Corps monobloc et bec en laiton chromé.

Fixation renforcée.

Permet une installation au plus près du dosseret.

Garantie 30 ans.