**Mélangeur 2 trous mural - 60 l/min**

Bec orientable par-dessus L.300

Pour plan de travail dégagé

Référence: **5647T3**

Descriptif CCTP

Mélangeur 2 trous mural avec bec tube orientable par-dessus Ø 22 L.300 avec brise-jet étoile.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 60 l/min à 3 bar en 1/4 de tour.

Plein débit 90 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Corps monobloc et bec en laiton chromé.

Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces.

Adapté pour des locaux de vidoirs.

Garantie 30 ans.