**Aérateur antitartre**

F22/100

20 à 25 l/min, 5 pièces

Référence: **22.5P**

Descriptif CCTP

Aérateur antitartre sans économiseur.

F22/100.

Débit 20 à 25 l/min à 3 bar.

Livré par 5 pièces.