**Combiné de prélavage blanc sans robinetterie avec colonne courte**

Sans robinet de puisage

Flexible blanc et douchette à diffuseur antitartre

Référence: **433420**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage blanc sans robinetterie adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Dispositif sans robinet de puisage.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne courte 3/4" en laiton pour robinetterie murale.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.