**Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC**

Automatique

Encastrable, pommeau ROUND, robinet

Référence: **452569**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche automatique encastrable :

Robinet de douche automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.

Installation encastrable.

Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2".

Transformateur 230/12 V.

2 modes de fonctionnement :

- déclenchement automatique par détection de présence.

- déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à ~10 cm.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Temporisation réglable de 30 à 60 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Ensemble de douche électronique adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).