**Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC**

Automatique

Traversée de cloison de 150, pommeau ROUND

Référence: **452159**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche automatique pour traversée de cloison :

Robinet automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.

Pour cloison ≤ 155 mm.

Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2".

Transformateur 230/12 V.

2 modes de fonctionnement :

- déclenchement automatique par détecteur de présence.

- déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à ~10 cm.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Temporisation réglable de 30 à 60 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Rosace affleurante.

Tiges filetées recoupables.

Ensemble de douche électronique adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.