**Porte-serviette mural**

Ø 20, 2 barres

Inox 304 poli satiné

Référence: **510790S**

Descriptif CCTP

Porte-serviette de salle de bains.

2 barres porte-serviette design.

Modèle fort.

Tubes Ø 20 et Ø 16, longueur 600 mm.

Finition inox 304 bactériostatique poli satiné.

Porte-serviette mural avec fixations invisibles.

Garantie 30 ans.