**Robinet mural pour lave-mains temporisé TEMPOSTOP**

Pour lave-mains

Avec bouton

Référence: **748626**

Descriptif CCTP

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Corps en laiton massif brut et bouton poussoir chromé.

Raccordement M1/2".

A poser derrière la plaque du lave mains.

Garantie 30 ans.