**Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3**

Temporisé monocommande

Apparent, sortie basse, déclenchement souple

Référence: **794470**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche temporisé apparent :

Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4", sortie basse M3/4" avec raccord M1/2''.

Installation murale en applique.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation à ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable de 6 à 12 l/min.

Laiton chromé.

Filtre et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.