**Raccords flexibles PEX F3/8" tournants**

L.465 mm

2 pièces

Référence: **FLEXPEX6**

Descriptif CCTP

Raccords flexibles PEX F3/8” tournants en gaine Inox tressé avec âme PEX Ø 6 pour alimentation du mitigeur 2620.

Raccordement tournant pour faciliter l'installation (antitorsion).

Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 90°C (65°C recommandé).

Pression maximum 10 bar.

Démontage possible.

Livrés par 2 pièces.