**Séparateur urinoir LISO**

Inox 304 poli satiné - H. 700 mm

Référence: **100590**

Descriptif CCTP

Séparateur d’urinoir suspendu.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Surface lisse et bords arrondis.

Fixations invisibles.

Livré avec fixations.

Poids : 8 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0011590000]