**Barre pour rideau de douche rabattable**

Rabattable

Inox 304 poli brillant

Référence: **510159P**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche rabattable.

Permet un accès latéral en position relevée pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

En position abaissée, préserve l'intimité du patient.

Permet à un aidant d'effectuer la toilette du patient en restant protégé des éclaboussures.

Dimensions : 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Retenue en position verticale.

Descente freinée.

Barre de rideau de douche rabattable en inox 304 bactériostatique poli brillant UltraPolish.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livré avec vis Inox pour mur béton.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.