**Lavabo PMR suspendu FRAJU PMR**

Inox 304 poli satiné

Sans trou de robinetterie

Référence: **120440**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur, 620 x 505 mm.

Lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour.

Finition anticoupures.

Sans trou de robinetterie.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 5 kg.

Garantie 30 ans.