**Porte-papier toilette mural à rouleau Be-Line®**

Dérouleur

Anthracite métallisé

Référence: **511966C**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural Be-Line®.

Dérouleur de papier WC en rouleau.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Support papier toilette avec fixations invisibles.

Garantie 30 ans.