**Mitigeur de lavabo mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

Mitigeur avec manette ajourée

Référence: **2521**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.