**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur**

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

Flexible noir et douchette antitartre à picots

Référence: **5832**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.

- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.

- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433009).

Douchette antitartre à picots et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.