**Kit de chasse d'eau TEMPOFLUX 1**

Kit de chasse directe temporisée WC

Traversée de cloison de 200 mm avec tube

Référence: **761210**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Pour cloison ≤ 200 mm.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en métal chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Nez de jonction Ø 32/55.

Tige filetée recoupable.

Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Avec tube de chasse PVC Ø 32.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 761700]