**Kit de chasse d'eau TEMPOCHASSE**

Kit de chasse directe temporisée WC

Traversée de cloison de 200 mm avec tube PVC

Référence: **760210**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Pour cloison ≤ 200 mm.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume droit.

Corps en métal chromé.

Mécanisme antichoc.

Alimentation en ligne F1".

Nez de jonction Ø 32/55.

Tige filetée recoupable.

Avec tube de chasse coudé en PVC Ø 32 mm.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 760700]