**Séparateur urinoir AZA**

Inox 304 poli satiné - H. 600 mm

Référence: **100620**

Descriptif CCTP

Séparateur d’urinoir suspendu.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 3 mm.

Surface lisse et bords arrondis.

Livré avec fixations et vis antivol TORX.

Poids : 4 kg.

Garantie 30 ans.