**Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC**

Piles, kit 1/2

Encastrable, étanche

Référence: **370PBOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC 2, kit 1/2 :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Boîtier d’encastrement étanche :

- Collerette avec joint d’étanchéité.

- Raccordement hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant.

- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).

- Adaptable tuyaux d’alimentation standard ou "pipe in pipe".

- Robinet d’arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l’avant.

- Robinet BINOPTIC 2 : F1/2".

- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références : 370106 ou 370116.